꽃 동 네 사 랑 의 연 수 원

재난대응 매뉴얼

꽃 동 네 사 랑 의 연 수 원

꽃동네 사랑의연수원 재난관리

1. 재난관리(disaster management)란

사전에 재난을 예방하고 재난에 대비하며, 재난발생 후 그로 인한 물적‧인적 피해를 최소화하고 본래의 상태로 시설을 복구하기 위한 모든 측면을 포함하는 총체적 용어로 재난에 대한 위험과 재난으로 인한 결과를 관리하는 것을 말한다.

꽃동네 사랑의연수원에서는 각종 재난사고를 사전에 예방하여 피해를 최소화하고 혼란한 위기상황에 질서를 부여하여 조직간의 의사소통을 원활히 하며 체계적인 사고지휘체계를 구성함으로써 인적‧물적 피해를 최소화하기 위한 일련의 과정이다.

▶ 꽃동네 사랑의연수원 통합적 재난관리과정 ◀

재난상황 위험요인 분석 ∙ 재난 대비훈련 및 사전대비
⇩
재난상황발생
⇩
관찰자의 위급상황에 대한인식 및 행동결정
⇩
응급시스템 가동 ∎ 근로자 및 연수생들의 안전을 확보 ∎ 상병자의 확인 시 심폐소생술등의 응급처치실시 ∎ 필요시 의료기관에 연락 ∎ 응급상황에 따른 적절한 대처
⇩
협력요청이나 지시∙보고
⇩
원 장	팀 장	안전관리자	자위소방대	협약병원

화재예방 및 발생 시 대피 등 조치사항

화재 예방을 위하여 연소방지 시설을 설비하고 소방안전계획을 수립한다. 전기, 가스, 소방시설물에 대한 정기안전 점검을 실시하고 연수원의 근로자는 화재 발생 시 근로자 및 연수생 대피에 대한 행동요령을 숙지하여야 한다.

1. 건축물 및 내장재에 대한 연소방지 시설 설시

시설은 층별, 용도별 방화벽 방화문, 경계벽 등에 대하여 방화구획을 설정하여야 하며,            내장재의 불연화 시설의 설비 및 커텐 등에 방염처리한다.

2. 소방관리계획 수립 및 교육

시설은 소방안전관리 책임자를 선임하여 비상연락 및 자위소방대 조직 등 방화관리를 위한 방     화관리 종합계획을 수립하고 이행하여야 하며, 전 종사자를 대상으로 소화요령, 인명대피, 유도     요령 등에 대한 소방교육을 정기적으로 실시한다.

3, 전기 및 가스시설 안전점검

시설은 화기 사용 시설(난방시설, 취사시설), 가연성 가스시설 점검(LPG/LNG시설, 도            시가스시설 저장 및 취급), 냉난방시설(보일러, 냉동기, 공조기, 각종배관 등)에 대하여 정기적     으로 안전점검을 실시하여 점검일지를 기록한다.

4. 소방시설 점검

시설은 소화시설의 정상작동여부,(소화기구, 자동탐지기, 옥내외소화전, 스프링클러설비           등), 피난시설의 정상작동여부(미끄럼대, 피난사다리, 유도등, 비상조명등), 경보설비 작동 여부     (비상벨, 비상방송설비 등),비상구(복도, 직통계단)등 소방시설에 대한 점검을 정기적으로 실시     하고 점검일지를 기록하여야 한다.

화재발생시 조치사항

◎ 누구든지 화재의  발생사실을 최초로 목격하는 자는 119에 신고, 구내전파 및 초기소      화 등의 조치를 취해야 한다.

◎ 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 분대 또는 반별       로 개별 임무를 즉각 수행하여야 한다.

◎ 화재발생 시 건물구조에 가장 익숙한 근무자들이 질서 있고 적절한 대피를 유도          하여야 하며, 대피 유도시에는 큰 소리로 외치는 등 거주자 및 연수생들에게 불안감을     조성할 수 있는 행동을 자제하고 침착하게 행동하여야 한다.

◎ 대피시에는 유독가스와 연기로 인한 질식을 방지하기 위하여 수건 등을 물에 적셔서      입과 코를 막고 숨을 짧게 쉬며 가능한 한 낮은 자세로 엎드려 대피토록 유도하도록      하여야 하며, 엘리베이터는 이용하지 않도록 한다.

◎ 아래층으로의 대피가 불가능할 때에는 각 층 복도 및 각 층 끝에 완강기를 타거나, 연     기가 나오는 곳에 문을 닫고 창문을 열고 구조를 기다리도록 하며, 이 경우 대피한 연     수생들이 동요하지 않게 하거나, 바람을 등지게 하는 등의 적절한 조치를 취하여야        한다.

화재 시 비상방송 시나리오

※ 전체방송용

사랑합니다. 사랑의연수원 자위소방대 본부에서 알려드립니다.

현재 사랑의연수원(        )에서 화재가 발생했습니다. 생활관에 계신 선생님 및 연수생들은 당황하지 마시고 직원 및 자위소방대 피난유도반에 따라 질서를 유지하면서 비상계단 및

비상통로로 신속히 안전한 곳으로 대피하시길 바랍니다. (반복)

※ 대피요령

비상구 및 계단 등 개구부를 통하여 대피할 때 방화 문을 닫고 대피하여  불길 및 연기의 확산을 지연한다.

통로의 유도등을 따라 낮은 자세로 침착하고 질서 있게 신속히 대피한다.

연기 속을 통과하여 대피할 때에는 수건 등을 물에 적셔서 호흡기를 막고 숨을 짧게 내쉬면서 낮은 자세로 신속히 대피한다.

문 손잡이가 뜨겁거나 문틈에서 연기가 새어 들어오면 이미 불이 번져있거나 유독가스가 있다는 증거이므로 절대로 문을 열면 안된다.

화재 시 전기가 정전되므로 엘리베이터는 탑승하지 말고 비상계단으로 신속히 대피한다.

가동 생활관은 양쪽 복도에 있는 비상계단 및 나동 연결통로를 이용하여 신속히 대피한다.

나동 생활관은 양쪽 복도에 있는 연결통로(가동, 다동) 및 비상계단으로 신속히 대피한다.

다동 생활관은 나동 쪽 복도에 있는 연결통로 및 비상계단으로 신속히 대피한다.

교육관은 양쪽에 있는 출입구로 신속히 대피한다.

건물에 갇혀 있을 때에는 연기가 흘러나오는 쪽에 있지 말고 창문을 개방하여 맑은 공기가 있는 곳으로 가서 구호 요청한다.

자위소방대 편성

주간 조직 편성

(총원 :   32 명)

대 표 자

정이숙

소방안전관리자

이혁희

통보연락반 (팀)		소화반 (팀)		피난유도반 (팀)		응급구조반 (팀)
sr.박향임 sr.문순임 sr.장명희 sr.심유진 박미희 유주향		fr.현진섭 김진배 연승재 오세안 정용주 김도우 한국탁 연승재 김성중 이병희 강대연		sr.박영하 박고운 이유리 윤혜원 류만형 심기인 강수정 홍지연		sr.김정아 sr.현미영 이동혁 이복철 김고은 김민지 오영택 김설아 염지나

야간근무자 조직편성

소방안전관리자

이혁희

통보연락반 (팀)		소화반&피난유도반 (팀)
당직근무자,문순임 ,현미영		당직근무자, 박향임, 홍지연

자위소방대 각 반의 임무

반(팀) 별	임 무
통보연락반(팀)	․ 119신고, 건물 내 화재발생 통보 ․ 관계기관 및 관계자에게 통보연락
소화반 피난유도반2(팀)	․ 소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압 ․ 건물 내 거주자를 대피유도 (장애인·노약자의 피난을 보조할 수 있는 인력의 임무지정 포함)
피난유도반1(팀)	․ 건물내 거주자를 대피유도 (장애인·노약자의 피난을 보조할 수 있는 인력의 임무지정 포함) ․ 방화문 폐쇄, 가스․위험물 등 제거 ․ 중요물품 안전한 장소로 이동
응급구조반(팀)	․ 부상자 응급조치 ․ 병원 긴급후송

비상연락망의 편성

1) 관계기관

구 분	유 선	무 선	기 능
음성소방서	043-880-0113		화재진압, 구조
음성인곡자애병원	043-879-0301		응급대응기관
음성경찰서	043-872-1512		범죄예방
꽃동네 영선부	043-879-0199		화재진압, 구조
상수도사업소	043-871-2472		수도
한국전력	043-830-4232		전기
한국소방안전(주)	031-907-9094	010-4039-9110	소방안전관리

2) 자위소방대

구분	성명	연락처	구분	성명	연락처
원 장	sr.정이숙	010-9523-0430	소화반	fr.현진섭	010-2640-3051
				강대연	010-6401-1959
소방안전관리자	이혁희	010-3101-8181
				김진배	010-6433-5121
통보연락반	sr.박향임	010-9426-4300
				오세안	010-7474-0912
	sr.문순임	010-2920-0460		정용주	010-3433-7238
				김도우	010-7474-0912
	sr.심유진	010-3437-4100
				한국탁	010-6475-0925
	sr.장명희	010-5485-0450
				연승재	010-8667-1527
응급구조반	sr.김정아	010-9425-0151		김성중	010-4758-9088
				이병희	010-2783-3129
	sr.현미영	010-9084-0400
			피난유도반	sr.박영하	010-9290-0879
	이동혁	016-346-9908
				류만형	010-4718-2425
	이복철	010-4456-3344
				박고운	010-7791-3213
	김고은	010-6225-5121
				이유리	010-3097-0338
	김민지	010-6223-3849		윤혜원	010-5266-5851
				홍지연	010-3024-0153
	오영택	010-3818-8795
				심기인	010-9556-0397
	김설아	010-7789-2440
				강수정	010-7197-6574
	염지나	010-5558-8838

※ 초기소화는 최초 화재발견자가 실시한다. 추후 소화는 김진배,오세안,연승재,강대연이

화재진압을 실시한다.

※ 119에 신고가 되고 소방차와 구급차가 화재가 난 곳이 어딘지 모를 수 있기 때문에

연수원 입구1명 (류만형)이 방향지시를 한다. 다동과 가동사이 도로에서 (이복철) 화재가 난 곳을 가리키며     확실하게 방향지시를 한다.

※ 피난유도반 – 최관석,심기인 은 피난유도를하면서 마지막으로 방문, 방화문이 개방되어있을 시 방화문을      폐쇄하며, 중요물품을 반출한다. 아울러 가스 및 위험물을 제거한다.

※ 주현관으로 인원이 대피를 하면 반별로 인원파악을 실시한다.

(피난유도반 – sr.박영하,이유리)

시기별 주요 확인할 사항

1) 주간 근무시

구분	확인할 사항	비고
시설책임자 (대장/부대장)	• 상황보고 체계 확림( 119, 의료기관 등) • 안전시설 등에 대한 총체적 확인
소방 안전관리자	• 소방시설의 정상 유지 및 작동여부 확인 • 불필요한 화기 시설의 차단 및 사용의 통제 • 출입문 및 비상구의 유사시 사용 가능 여부 확인 • 피난통로 확보 및 장애물 등의 비치 여부 확인
근무자	• 자동 경보 실패 시 대응요령 확인(발신기, 비상벨 등) • 화재발생 요인의 제거 및 감시 • 화재 시에 대비한 각 개인별 임무 숙지( 자위소방대 임무 참고) • 출입문 및 비상구까지의 진입로 확인 • 불필요한 화기 등의 사용 금지 • 비상벨, 소화기 등의 위치 및 사용법 확인

2) 야간 근무시

구분	근무자가 확인할 사항	비고
경보체계	• 상황보고 체계확립(119, 의료기관 등) - 자위소방대, 관계기관의 비상 연락망 확인 • 자동 경보 실패시 대응요령 확인(발신기, 비상벨 등)
안전시설	• 수신기 및 자동화재속보설비의 조작스위치 정상 여부 확인 • 불필요한 화기 시설의 폐쇄 및 차단여부 확인 (주방, 보일러실, 기타 화기 사용 장소) • 출입문 및 비상구의 유사시 사용가능 여부 확인 • 피난통로 확보 및 장애물 등의 비치 여부 확인
기타	• 야간작업 및 화기 등의 사용여부 인수인계 • 화재 발생 우려지역에 대한 순찰 계획의 수립 및 확인

1. 화  재

1) 화재시 대처요령

불을 발견하면 ‘불이야’하고 큰소리로 외쳐서 다른 사람에게 알립니다.

화재경보 비상벨을 누릅니다.

엘리베이터는 절대 이용하지 않도록 하며 계단을 이용합니다.

아래층으로 대피가 불가능한 때에는 옥상으로 대피합니다.

낮은 자세로 자위소방대(피난유도반) 의 안내를 따라 대피합니다.

불길 속을 통과할 때에는 물에 적신 담요나 수건 등으로 몸과 얼굴을 감쌉니다.

방문을 열기 전에 문손잡이를 만져보세요.

► 손잡이를 만져 보았을 때 뜨겁지 않으면 문을 조심스럽게 열고 밖으로 나갑니다.

► 손잡이가 뜨거우면 문을 열지 말고 다른 길을 찾습니다.

대피한 경우에는 바람이 불어오는 쪽에서 구조를 기다립니다.

밖으로 나온 뒤에는 절대 안으로 들어가지 않습니다.

► 다른 출구가 없으면 구조대원이 구해줄 때까지 기다립니다.

► 연기가 방안에 들어오지 못하도록 문틈을 옷이나 이불로 막습니다.  (물로 적시면 더욱 좋습니다).

연기가 많을 때 주의사항

► 연기 층 아래에는 맑은 공기층이 있습니다.

► 연기가 많은 곳에서는 팔과 무릎으로 기어서 이동하되 배를 바닥에 대고 가지 않도록 합니다.

► 한 손으로는 코와 입을 젖은 수건 등으로 막아 연기가 폐에 들어가지 않도록 합니다.

2) 옷에 불이 붙었을 때의 대처

첫째, 그 자리에  멈춰선다.

뛰거나 몸을 흔들면 불이 더 크게 번진다.

둘째, 바닥에 엎드려 두손으로 눈과 입을 가린다.

눈과 입을 가리는 것은 얼굴에 화상을 입거나 폐에

연기가 들어가는 것을 막기 위한 것이다.

셋째, 불이 꺼질때까지 계속 뒹군다.

노인이나 휠체어 사용자처럼 엎드릴 수 었는 사람            의 몸에 불이 붙었을 경우 수건이나 담요를 덮어서                                       불을 꺼준다.

3) 소화기사용법

소화기를 불이 난 곳으로 옮깁니다.

손잡이 부분의 안전핀을 뽑습니다.

바람을 등지고 서서 호스를 불쪽으로 향하게 합니다.

손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 뿌립니다.

소화기는 잘 보이고 사용하기에 편리한 곳에 두되 햇빛이나 습기에 노출되지 않도록 합니다.

♠ 옥내소화전 사용방법

	화재가 발생하면 화재를 알리고자 발신기 스위치를 누르고, 소화전 문을 열고 관창(물을 뿌리는 부분, 노즐)과 호스를 꺼냅니다.

다른 사람은 호스의 접힌 부분을 펴주고 관창(노즐)을 가지고 간 사람이 물 뿌릴 준비가 되었으면 소화전함 개폐밸브를 돌려 개방합니다.

관창(노즐)을 잡고 불이 타는 곳으로 물을 뿌립니다.

4) 화재신고 방법

침착하게 전화 119번을 누릅니다.

불이 난 것을 말합니다.

화재의 내용을 간단·명료하게 설명합니다.

주소를 알려 줍니다.( 000시 000면 00리 000-0번지

00꽃동네 사랑의연수원입니다.)

소방서에서 알았다고 할 때까지 전화를 끊지

않습니다.

공중전화는 빨간색 긴급통화 버튼을 누르면 돈을 넣지

않아도 긴급신고(119, 112 등) 통화를 할 수 있습니다.

휴대전화의 경우, 사용 제한된 전화나 개통이 안 된 전화도 긴급신고가 가능합니다.

신고를 한 뒤, 출동한 소방관에게 다시 전화가 올 때 까지 대기한다.

(다른 지인들한테 전화사용X)

5) 건물 화재

(1) 화재예방 안전수칙

전기기구가 제대로 작동되지 않거나 이상한 냄새가 나면 즉시, 전기를 차단하고 전문가를 불러 점검을 받습니다.

전기코드가 부분적으로 끊어지거나 피복이 벗겨진 경우에는 교체합니다.

바닥이나 벽으로 연장한 전선은 파손되지 않도록 보호하고, 전기 용량에 맞는 전선을 사용해야합니다.

전열기는 벽이나 탈 수 있는 물품 주위에 두지 않습니다.

전기기구 관리 담당자를 반드시 지정하여 퇴근할 때에는 사용하지 않는 전기기구의 코드를 뽑도록 하고 매일 전기기구를 확인합니다.

비상구에는 빈 박스, 쓰레기 등 탈 수 있는 물건을 두지 않습니다.

(2) 건물 화재발생 대피요령

화재가 발생하면 먼저 화재경보기를 누르고, 소방서에 바로 신고합니다.

화재가 발생한 사무실에서 탈출할 때에는 문을 반드시 닫고 나와야 하며 탈출하면서 열린 문이 있으면 모두 닫습니다.

연기가 가득한 장소를 지날 때에는 최대한 낮은 자세로 대피합니다.

닫힌 문을 열 때에는 손등으로 문의 온도를 확인하고 뜨거우면 절대로 열지 말고 다른 비상통로를 이용합니다.

건물 밖으로 빠져 나오면 건물에서 떨어진 안전한 장소로 이동하여 모든 인원이 탈출하였는지 확인합니다.

대피하지 못한 사람이 있을 경우에는 즉시, 소방관에게 인원수와 최종적으로 확인된 위치를 알려주어야 합니다.

탈출한 경우에는 절대로 다시 화재 건물로 들어가지 않습니다.

건물 밖으로 대피하지 못한 경우에는 밖으로 통하는 창문이 있는 방으로 들어가서 구조를 기다립니다.

방안으로 연기가 들어오지 못하도록 문틈을 커튼 등으로 막고, 주위에 물이 있으면 옷에 물을 적셔 입과 코를 막고 숨을 쉽니다.

전화가 있다면 119로 전화하여 자신의 위치를 정확하게 알립니다.

엘리베이터 이용은 하지 않습니다.

특히, 장애인과 같이 혼자 대피하기 어려운 사람에게 비상시 도움을 줄 동료를 반드시 지정해 둡니다.

2. 전기안전사고

1) 단락(합선)에 의한 화재발생 예방수칙

퓨즈나 과전류 차단기는 반드시 정격용량의 것을 사용합니다.

용량에 적합한 규격 전선을 사용하고, 노후 되었거나 손상된 전선은 새 전선으로 교체합니다.

스위치, 배전반 등의 내부를 정기적으로 점검하여 전기가 통할 수 있는 물질이나 가연성 물질 등을 제거합니다.

천정 등 보이지 않는 장소에 시설된 전선에 대해서도 수시로 점검하여 이상 유무를 확인합니다.

배선은 가능한 보호관을 사용하고 열이나 외부 충격 등에 노출되지 않도록 합니다.

못이나 스테이플러로 전선을 고정하지 않도록 합니다.

바닥이나 문틀을 통과하는 전선이 손상되지 않도록 배관 등으로 보호합니다.

2) 누전에 의한 화재 예방수칙

건물이나 대용량 전기기구에는 배선을 분류하여 배선별로 누전차단기를 설치합니다.

배선의 피복손상 여부를 수시로 확인합니다.

전선이 금속체나 젖은 구조물에 직접 접촉되지 않도록 배선해야 합니다.

3) 전기 스파크에 의한 화재 예방수칙

각종 전기기기는 사용 후에 반드시 플러그를 뽑아 둡니다.

정전이 되면 플러그를 뽑거나 스위치를 꺼둡니다.

배전반 내의 먼지, 금속가루 등 분진을 제거합니다.

밀가루, 톱밥, 섬유 먼지 등 가연성 분진이 많이 발생하는 장소에서는 수시로 청소를 실시하여 분진이 쌓이지 않도록 합니다.

배전반 등 전기시설 부근에는 가구, 위험물, 기타 가연물은 두지 않습니다.

4) 과부하에 의한 전기화재 예방수칙

한 콘센트에 여러 개의 플러그를 꽂아 사용하는 문어발식 사용을 금합니다.

전기 기기의 전기용량 및 전압에 적합한 규격전선을 사용합니다.

5) 과열에 의한 전기화재 예방수칙

사용한 전기기구는 반드시 플러그를 뽑아 놓고 외출합니다.

전기장판 등 발열체를 장시간 전원을 켠 상태로 사용하는 것은 위험합니다.

전열기 등의 자동 온도 조절기의 고장 여부를 수시로 확인합니다.

고열이 발생하는 백열전구는 열이 잘 발산될 수 있도록 하고 가연물을 가까이 두지 않도록 합니다.

전선과 전선, 단자와 전선 등 접속부위는 단단히 조여서 느슨하지 않도록 해야 합니다.

부적합 설치 항목	발생 가능한 사고 등
퓨즈콕 미설치	호스의 이탈 등으로 인한 가스의 다량 유출시 차단기능이 없어 화재, 폭발사고 발생 가능
3m 이상의 tm 및 호스T형 이음 사용	사람들의 왕래 등에 의한 외부충격 시 연결부위 이완 및 파손 등으로 가스 누출사고 발생 가능
중간밸브 미설치	호스의 이탈 및 찢어짐 등으로 가스가 누출되는 경우 가스 차단이 늦어져 화재, 폭발의 위험성 높음
용기 옥내 보관 또는 환기불량 장소설치	가스 누출 시 바닥에 남아 있어 폭발할 위험이 있음
미검사 가스용품 사용	안정장치 미비, 재질 불량 등으로 사고 유발 가능성 큼
배관 고정 불량	외부충격 등에 의한 이음부 가스누출 가능
도색불량	도색훼손 시 부식으로 가스 누출발생 등 배관 수명 단축
용기전도(넘어짐)방지 불량	용기가 넘어지면 용기에 부착된 조정기 파손 및 조정기에 연결된 호스 등이 이탈되어 가스누출사고 발생
압력조정기 압력 부적합	가스레인지 등 연소기에 불이 점화되지 않아 생가스 누출로 화재위험
막음조치 미실시	가스 배관 막음 조치가 안된 사실을 인지못할 때, 밸브 개방 때 생가스 다량누출로 인한 화재나 폭발 초래

3. 가스안전사고

1) 가스를 사용하기 전 가스안전수칙

가스가 누출되지는 않았는지 냄새로 우선 확인합니다.

LPG는 바닥으로부터, 도시가스(LNG)는 천정으로부터 냄새를 맡아야 하며, 불쾌한 냄새가 나면     가스가 새고 있는 것입니다.

가스기구를 사용할 때에는 창문을 열어 신선한 공기로 충분히 실내를 환기시켜야 합니다.

가스레인지 주위에는 가연성 물질(빨래, 스프레이 통 등)을 가까이 두지 맙시다.

2) 가스사용 중 안전수칙

가스불을 켤 때에는 불이 붙었는지 꼭 확인합니다.(불이 붙지 않은 상태로 점화 코크가              열리면 가스가 누출될 수 있습니다).

파란 불꽃이 되도록 공기 조절기를 조절합니다. 불완전연소 시 유독성가스와 일산화탄소가 나오고 연료 소비량도 많아집니다.

국물이 넘치거나 바람으로 인해 불이 꺼지지 않았는지 옆에서 지켜보도록 하고, 가능한 자리를 떠나지 않습니다.

3) 가스누출시 안전수칙

가스누출이 발견되면 즉시 연소기 코크와 중간밸브를 잠가야 하며 용기의 밸브도

차단합니다.

창문을 열어 환기를 시키시고 후 바닥에 남아있는 가스(LPG)를 비나 방석으로 쓸어야 합니다.

라이터를 켜거나 쇠붙이를 부딪치지 말아야 합니다.

환풍기, 선풍기 등 전기기구 스위치를 끄거나 켜면 스파크가 발생하여 폭발이 일어날 가능성이 높기 때문에 특히 유의해야 하며 즉시 가스판매소나 도시가스 지역관리소에 연락하여 안전조치를 받아야 합니다.

4) 가스 안전점검을 통한 안전수칙

우선 냄새로 가스가 새는지 확인합니다.

LPG는 바닥에서부터, LNG는 천정에서부터 쌓이기 시작합니다.

불쾌한 냄새가 나면 가스가 새고 있는 것입니다.

가스불을 사용할 때에는 창문을 열어 신선한 공기로 충분히 실내를 환기시켜야 합니다.

가스레인지 주위에는 가연성 물질(빨래, 스프레이 통 등)을 가까이 두지 맙시다.

비눗물이나 세제의 거품으로 가스기구와 호스의 연결부분을 수시로 점검하여 누설 여부를 살펴야 합니다.

가스레인지는 항상 깨끗이 청소하여 버너가 막히지 않도록 해야 합니다.

미 사용 시 반드시 코크와 중간밸브가 잠겨 있는지 확인해야 합니다.

담당직원 외 가스기구를 사용하지 못하도록 반드시 주의를 주어야 합니다.

5) 휴대용 부탄 가스레인지는 이렇게 사용법

휴대용 가스레인지는 야외에서 사용하도록 만들어 졌습니다. 부득이 실내에서 사용할             경우에는 밖에서 사용 시험을 한 후 이상이 없을 때 사용하도록 합니다.

다 쓴 용기(캔)는 잔류가스를 제거하고 구멍을 내어 화기가 없는 장소에 버립니다.

용기(캔)를 접속할 때는 완전히 결합이 되게 합니다.

용기 상단의 절개된 홈 부분이 위로 향하도록 접속합니다.

사용 중에 가스가 누출될 경우 신속히 연결레버를 위로 올려 용기(캔)를 분리시킵니다.

사용하는 그릇의 바닥이 삼발이보다 넓으면 화기가 가스용기(캔)를 가열하게 되어 폭발의 원인이 되므로 삼발이보다 큰 그릇을 사용하지 않도록 합니다.

밀폐된  좁은 방에서는 질식 또는 화재의 위험이 있으므로 사용하지 않습니다.

실내에서 사용 시는 반드시 환기를 해야 하며, 환기를 하지 않을 때는 산소부족과 일산화탄소의 발생으로 두통이 생기거나 질식될 수 있습니다.

6) 가스사고 발생 시 신고요령

용기 등 주 밸브를 잠그고, 창문을 열어 환기시킨다.

한국가스안전공사( TEL : 1544-4500) 또는 가까운 소방서와 행정관청 등에 신고한다.

가스공급자(LPG 판매업소, 도시가스사 등)에게 연락한다.